
**Montáž**

Namontujte GO-Box správne

* Použite samolepiace prúžky suchého zipsu (originálne balenie je priložené).
* Ovládacie tlačidlo nasmerujte dovnútra vozidla.
* GO-Box umiestnite:
  + Medzi stred vozidla a stred volantu,
  + najmenej 10 cm nad stieračom v pokojnej polohe
  + a minimálne 30 cm pod horným okrajom čelného skla.
* V okruhu 10 cm od miesta montáže sa nesmú nachádzať žiadne predmety a konštrukčné diely vozidla (menovky, slnečné clony...).
* Montážna oblasť nesmie ležať na tónovaných pruhoch.



Iba správne upevnený GO-Box môže bezchybne komunikovať s mýtnou branou. Namontujte GO-Box správne, aby ste sa vyhli prípadnej povinnosti platiť dodatočné mýtne.

NAJČASTĚJŠIE CHYBY:

• Na čelnom skle sú upevnené menovky, ktoré bráni komunikácii medzi GO-Boxom a mýtnou branou.

• Stierač v pokojnej polohe prekrýva GO-Box.

• GO-Box leží na prístrojovej doske.